# Vidanger automatiquement le condensat

AVIS

Le condensat peut endommager le système d'air comprimé

Avec le vidangeur de condensat automatique, la valve s'ouvre automatiquement dès que le flotteur a atteint son point le plus haut. La valve se ferme automatiquement lorsque le flotteur atteint son point le plus bas.

Pour passer en mode automatique, tourner la vis de vidange au maximum dans le sens antihoraire.

Si la vis est vissée complètement, la vidange automatique est bloquée.

## S’applique à :