# Unidad transportadora escalonada y guía lineal

N.º | Descripción | Función
1 | Unidad transportadora escalonada | Transporte neumático de los tornillos a través de escalones móviles.
2 | Bloque en V de la guía lineal | Recoja los tornillos del escalón más alto de la unidad transportadora escalonada y transpórtelos a la guía lineal.
3 | Guía lineal | Transporta los tornillos suspendidos en el casquillo y los lleva a la unidad de separación.
4 | Clasificación por aire | Suministro de aire ajustable y posición de las boquillas para clasificar los tornillos que están mal colocados.
5 | Sensor de llenado de carriles | Detecta el nivel de llenado de la guía lineal. Si está lleno, la unidad transportadora escalonada no transporta nuevos tornillos a la guía lineal.

## Aplicable a: