# Drenar automáticamente la condensación

AVISO

La condensación puede causar daños en el sistema de aire comprimido

Con el drenaje de condensación automático, la válvula se abre automáticamente en cuanto el flotador alcanza el punto más alto. La válvula se cierra automáticamente cuando el flotador alcanza el punto más bajo.

Para cambiar a modo automático, gire el tornillo de drenaje en sentido antihorario hasta el máximo.

Si el tornillo está completamente atornillado, el drenaje automático está bloqueado.

## Aplicable a: