# Einstellen des Schraubendurchgangs im Schraubenbehälter

Die Höhe der Platte im Schraubenbehälter ist werksseitig eingestellt und hängt von der Schraubengeometrie ab. Wenn zu viele Schrauben durchrutschen oder wenn sie festklemmen, kann die Einstellung geändert werden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.

2. Die Plattenhöhe wird mit zwei Schrauben (blaue Pfeile) eingestellt - lösen Sie die Schrauben und drücken Sie die Platte nach oben oder unten, dann befestigen Sie die Schrauben wieder.

## Gilt für: