# Stockage

Les appareils et, si nécessaire, les pièces de rechange doivent être entreposés dans un emballage qui offre une protection supplémentaire contre les conditions environnementales.

Les dispositions suivantes de stockage doivent être respectées :

- Ne jamais entreposer dehors, même pour une courte durée

- Les composants doivent être entreposés dans un endroit sec et protégés de la poussière ou de tout milieu agressif.

- Protéger des rayons du soleil

- Éviter les vibrations mécaniques

- Température de stockage : + 10 ° C à + 55 ° C. Éviter les écarts de température importants

- Humidité relative : 5% à 95% (sans condensation)

- Si l'appareil est entreposé pendant plus d'un mois, il convient de vérifier régulièrement l'état de toutes les pièces et de l'emballage, et, si nécessaire, de rafraîchir/renouveler la conservation

- Si possible, l'emballage ne doit être retiré qu'immédiatement avant l'assemblage

L'emballage peut contenir des informations supplémentaires sur le transport et le stockage, ces informations doivent être strictement respectées.

## S’applique à :