# Ajuste de la clasificación por aire en el carril deslizante

La clasificación por aire se usa para extraer los tornillos que no están en la posición correcta en la guía lineal. La dirección de la clasificación por aire se puede ajustar a través de 3 boquillas.

La posición de la boquilla viene configurada de fábrica y barnizada. Si hay que realizar algún ajuste, solo deberían realizarlo los técnicos de servicio de Atlas Copco.

Si la pintura de los tornillos de ajuste está dañada, la garantía quedaría invalidada.

## Aplicable a: