# Unité de transport par échelons et Guide linéaire

N° | Description | Fonction
1 | Unité de transport par échelons | Transport pneumatique des vis via des échelons mobiles.
2 | Bloc en V du guide linéaire | Prélever les vis de l'échelon supérieur de l'unité de transport par échelons et les transporter ensuite vers le guide linéaire.
3 | Guide linéaire | Transporte les vis suspendues par le collier et les conduit à l'unité de séparation.
4 | Triage par air | Alimentation en air réglable et position des buses pour le tri des vis mal positionnées.
5 | Capteur de remplissage des rails | Détecte le niveau de remplissage du guide linéaire. Si celui-ci est plein, aucune nouvelle vis n'est prélevée de l'unité de transport par échelons vers le guide linéaire.

## S’applique à :