# Convogliatore a gradini e guida lineare

N. | Descrizione | Funzione
1 | Convogliatore a gradini | Trasporto pneumatico delle viti tramite gradini mobili.
2 | Blocco a V della guida lineare | Solleva le viti dal gradino superiore del convogliatore a gradini e le trasporta nella guida lineare.
3 | Guida lineare | Trasmette le viti pendenti dal colletto e le conduce all'unità di separazione.
4 | Ordinamento pneumatico | Alimentazione dell'aria regolabile e posizionamento degli ugelli per l'ordinamento delle viti posizionate in modo errato.
5 | Sensore di riempimento del binario | Rileva il livello di riempimento della guida lineare. Se è pieno, non vengono sollevate nuove viti dal convogliatore a gradini alla guida lineare.

## Applicabile a: