# Automatisches Ablassen des Kondensats

HINWEIS

Das Kondensat kann Schäden am Druckluftsystem verursachen

Beim vollautomatischen Kondensatablass wird das Ventil automatisch geöffnet, sobald der Schwimmer den höchsten Punkt erreicht hat. Das Ventil schließt automatisch, wenn der Schwimmer den niedrigsten Punkt erreicht.

Um in den Automatikmodus zu wechseln, drehen Sie die Ablassschraube bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.

Wenn die Schraube vollständig eingeschraubt ist, wird der automatische Ablauf blockiert.

## Gilt für: