# Fehlersuche - Symptome und erforderliche Maßnahmen

Symptom | Mögliche Ursache | Erforderliche Maßnahme
--- | --- | ---
Motor läuft nicht | 1. Sicherung 16 a prüfen, Teile-Nr. 10064 | 1. Sicherung 16 a austauschen (weiß - oben)
2. Schaltkasten prüfen | 2. Auf getrennte Anschlüsse prüfen
3. 115-V-Kabel prüfen | 3. Leitung auf Risse oder Unterbrechungen prüfen
4. Stecker prüfen | 4. Leitung auf getrennte Anschlüsse prüfen
5. Fernsteuerung prüfen | 5. Leitung auf getrennte Anschlüsse prüfen
Startschwierigkeiten beim Motor | 1. Lager, Teile-Nr. 10198 u. 10178 | IA. Pumpe vom Tank entfernen IB. Blockpumpe entfernen IC. Blockpumpe demontieren ID. Lager austauschen
2. Handschalter der Fernsteuerung, kleine weiße Kunststoffauflage | 2A. Handschalter öffnen 2B. Kleine Kunststoffteile austauschen
Durchgebrannte Sicherungen beim Start | Prüfen, ob Sicherung 16 a durchgebrannt ist, Teile-Nr. 10064 | Um dieses Problem zu vermeiden, lassen Sie den Motor nicht laufen, wenn der Hydraulikschlauch nicht angeschlossen ist.
Schlauch oder Werkzeuganschluss ist beschädigt oder leckt. | 1. Die äußere Kunststoffabdeckung ist beschädigt oder geschmolzen. | 1. Wenn der darunter liegende Kunststoff unversehrt ist, den Betrieb fortsetzen. Regelmäßig prüfen. Wenn der darunter liegende Kunststoff unversehrt ist, den Betrieb fortsetzen. Regelmäßig prüfen.
2. Zerfaserte Kunststoffstränge. | 2. Schlauch durchschneiden und entsorgen Schlauch austauschen.
3. Öl leckt durch Fasern. | 3. Schlauch durchschneiden und entsorgen Schlauch austauschen.
4. Beschädigte Anschlüsse. | 4. Alten Anschluss entfernen und nur durch Hochdruckanschlüsse aus STAHL austauschen. Nach dem Austausch von Anschlüssen immer mittels Test Nr. 5 einen ordnungsgemäßen Anschluss verifizieren.
Elektrische Pumpe läuft nicht | 1. Lose elektrische Anschlüsse in Steuerbox. | 1. Steuerbox öffnen und per Sichtprüfung auf lose Gewinde- oder Steckanschlüsse prüfen.
2. Motor durchgebrannt. | 2. Motorkomponenten nach Bedarf austauschen. WERKSTATTSARBEIT.
Sicherung | 3. Defekte Sicherung austauschen