# Configuración general

All our hydraulic torque wrenches are supplied completely assembled, ready for use. Todas nuestras llaves dinamométricas hidráulicas se suministran completamente montadas, listas para usar. Se recomienda utilizar una unidad de alimentación hidráulica Atlas Copco con su llave dinamométrica hidráulica Atlas Copco para ofrecer la velocidad, presión y portabilidad necesarias para la eficiencia y precisión de su sistema Atlas Copco.

The accuracy of your Atlas Copco hydraulic torque wrench is +/-3% based upon our manufacturer's specifications. This accuracy is certified through calibration tests conducted by Atlas Copco or any other qualified calibration facility whose program is traceable to the National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T). We strongly suggest using Atlas Copco certified gauges (with a class 1 accuracy) to enhance the accuracy your torquing system.