# Allgemeine Konfiguration

Alle unsere hydraulischen Drehmomentschlüssel werden komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Mit dem hydraulischen Drehmomentschlüssel von Atlas Copco sollte ein Hydraulikaggregat von Atlas Copco verwendet werden, das für die Geschwindigkeit, den Druck und die Mobilität und dadurch für die optimale Effizienz und Präzision des Atlas-Copco-Systems sorgt.

Die Genauigkeit des hydraulischen Drehmomentschlüssels von Atlas Copco beträgt +/-3 % basierend auf unseren Herstellerangaben. Diese Genauigkeit ist durch Kalibrierprüfungen durch Atlas Copco oder durch eine andere qualifizierte Kalibrierstelle, deren Programm auf das National Institute of Standards and Technology (N.I.S.T) rückführbar ist, zertifiziert. Wir empfehlen dringend die Verwendung von durch Atlas Copco zertifizierten Messgeräten (mit Genauigkeitsklasse 1), um die Genauigkeit Ihres Verschraubungssystems zu verbessern.