# Temperatura okolja

Za najboljše delovanje in najdaljšo življenjsko dobo baterije naj bo baterija znotraj priporočenega temperaturnega razpona.

Delovna temperatura, polnjenje | +5 do +40 °C (+41 do +104 °F)
Delovna temperatura, praznjenje | 0 do +40 °C (+32 do +104 °F)
Temperatura med prevozom | -20 do +40 °C (-4 do +104 °F)
Temperatura skladiščenja | +10 do +25 °C (+50 do +77 °F)

Baterije ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.