# Dźwignia blokująca

Zadaniem dźwigni blokującej jest zapobieganie niezamierzonemu uruchomieniu narzędzia mechanicznego.

Przestawić spust dźwigni blokującej, aby zablokować/odblokować funkcję bezpieczeństwa. Przed odłożeniem narzędzia należy zawsze ustawić dźwignię w pozycji zablokowanej.

- Upewnić się, że narzędzie jest wyposażone w dźwignię blokującą.

- Upewnić się, że dźwignia blokująca działa prawidłowo.

- W razie problemów wymienić dźwignię blokującą.

- Nie wolno demontować dźwigni blokującej ani blokować jej taśmą.

Pozycja zablokowania.
Pozycja odblokowania.