# Запорный рычаг

Функцией запорного рычага является предотвращение непреднамеренного запуска инструмента.

Отщелкните триггер запорного рычага, чтобы заблокировать/разблокировать функцию безопасности. Всегда переводите рычаг в заблокированное положение, перед тем как убрать инструмент.

- Убедитесь, что инструмент оснащен запорным рычагом.

- Убедитесь, что запорный рычаг работает правильно.

- Замените запорный рычаг, если он неисправен.

- Запрещается снимать запорный рычаг или фиксировать его изолентой.

Положение блокировки.
Положение разблокировки.