# ツールキー

IxB ツールの命名形式を使用して、ツールの機能と機能を説明できます。対応するツールキーを持つツール名の例を次に示します。

位置 | 説明 | キー
--- | --- | ---
1 | プラットフォーム | I = IXB (統合コントローラ)
2 | 技術 | P = パルス T = トランスデューサー
3 | 電源 | B = バッテリー
4 | ツール形状 | A = 角度 P = ピストル S = ストレート
5 | モーターサイズ |
6 | ツールの世代 |
7 | 最大トルク (Nm) |
8 | 出力ドライブ | I = メス六角 HAD = ホールドアンドドライブ
9 | ドライブサイズ | 06 = 1/4 インチ 10 = 3/8 インチ 13 = 1/2 インチ
10 | アクセサリ | HMI = EHMI
11 | 精度 | H = 高トルク精度
12 | アクセサリ | 空白 = アクセサリなし BU = 2D スキャナー D4 タグ B = 2D スキャナー L = ヘッドライト