# Zaklepna ročica

Zaklepna ročica služi preprečevanju nehotenega zagona orodja.

Preklopite sprožilec zaklepne ročice, da zaklenete oz. odklenete varnostno funkcijo. Preden orodje pospravite, zaklepno ročico vedno preklopite v zaklenjeni položaj.

- Prepričajte se, da je orodje opremljeno z zaklepno ročico.

- Prepričajte se, da zaklepna ročica deluje pravilno.

- V kolikor zaklepna ročica ne deluje pravilno, jo zamenjajte.

- Zaklepne ročice nikoli ne odstranite ali fiksirajte s trakom.

Zaklenjen položaj.
Odklenjen položaj.