# Ключ инструмента

Для описания функций и особенностей инструмента можно использовать формат наименования инструмента IxB. Ниже приводится пример наименования инструмента с соответствующим ключом инструмента.

Поз. | Описание | Клавиша
--- | --- | ---
1 | Платформа | I = IxB (встроенный контроллер)
2 | Технология | P = Pulse (импульс) T = Transducer (датчик)
3 | Электропитание | B = Battery (аккумулятор)
4 | Форма инструмента | A = Angle (угловая) P = Pistol (пистолетная) S = Straight (прямая)
5 | Размер двигателя |
6 | Поколение инструмента |
7 | Макс. момент в Нм |
8 | Выходной привод | I = Шестигранный с внутренней резьбой HAD = Hold and Drive (с направлением и удержанием)
9 | Размер привода | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | Принадлежности | HMI = EHMI
11 | Точность | H = Высокая точность момента затяжки
12 | Принадлежности | Пусто = Нет принадлежности BU = 2D сканер D4 ярлык B = 2D сканер L = Фонарь