# 공구 키

IxB 공구 이름 포맷을 공구의 기능 및 특징을 설명하는 용도로 사용할 수 있습니다. 다음은 해당 공구 키가 있는 공구 이름의 예입니다.

위치 | 설명 | 키
--- | --- | ---
1 | 플랫폼 | I = IxB (통합 컨트롤러)
2 | 테크놀로지 | P = 펄스 T = 트랜스듀서
3 | 전원 | B = 배터리
4 | 공구 모양 | A = 각도 P = 피스톨 S = 스트레이트
5 | 모터 크기 |
6 | 공구 세대 |
7 | 최대 토크 (Nm) |
8 | 출력 드라이브 | I = 암 육각 HAD = 홀드 앤 드라이브
9 | 드라이브 크기 | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | 부속품 | HMI = EHMI
11 | 정확도 | H= 높은 토크 정확성
12 | 부속품 | 공백 = 부속품 없음 BU = 2D 스캐너 D4 태그 B = 2D 스캐너 L = 헤드 라이트