# 네트워크 정보 보기

1. 주 메뉴에 없는 경우, 주 메뉴에 표시될 때까지 선택 버튼을 길게 눌러주세요.

2. 위쪽 방향 버튼과 아래쪽 방향 버튼을 사용하여 주 메뉴 항목에서 네트워크 메뉴까지 순환해 주세요.

3. 선택 버튼을 눌러 네트워크 메뉴를 열어주세요.

4. 선택 버튼을 다시 눌러 정보 메뉴를 열어주세요.

5. 위쪽 방향 버튼- 및 아래쪽 방향 버튼을 사용하여 네트워크 정보를 볼 수 있습니다.

네트워크 메뉴는 공구가 연결된 네트워크에 대해 다음 정보를 제공합니다.

네트워크 정보 | 설명
--- | ---
무선 유형 | 무선 유형 (WLAN)
구성 모드 | 연결 유형 (DHCP)
IP 주소 | 공구의 IP 주소.
서브넷 마스크 | IP 주소 서브넷 마스크
게이트웨이 | 연결 게이트웨이
1차 DNS 서버 | 1차 DNS 서버 주소
2차 DNS 서버 | 2차 DNS 서버 주소
도메인 이름 | 도메인 이름 (공란 가능)
호스트 이름 | 호스트 이름 (공구)
채널 목록 | 선택할 수 있는 사용 가능한 WiFi 채널
활성 채널 | 현재 사용 중인 채널

신호 강도 기록 보기

1. 주 메뉴에 없는 경우, 주 메뉴에 표시될 때까지 선택 버튼을 길게 눌러주세요.

2. 위쪽 방향 버튼과 아래쪽 방향 버튼을 사용하여 주 메뉴 항목에서 네트워크 메뉴까지 순환해 주세요.

3. 선택 버튼을 눌러 네트워크 메뉴를 열어주세요.

4. 아래쪽 방향 버튼을 눌러 신호 강도 기록 옵션까지 이동하고, 선택 버튼을 누르세요. 그래프는 생산 라인에서 공구의 잠재적인 연결 사각 지대를 감지하는 용도로 사용할 수 있습니다.