# Indikátory postupu spouštění EHMI

Informace v této části platí pouze pro nástroje se softwarem IxB verze 3.7 nebo novější.

Při spouštění nástroje ukáže EHMI, zda probíhá aktualizace softwaru, a to zobrazením následujících zpráv:

- Check for software update (Vyhledejte aktualizace softwaru)

- Updating <module> App/Boot (Aktualizace/spuštění aplikace <modul>)

- Starting controller (Spouští se controller)

UPOZORNĚNÍ

Během procesu aktualizace softwaru NEVYJÍMEJTE baterii z nástroje. Mohlo by dojít k poškození nástroje.

Modul je podsystém nebo součást, která je součástí nástroje IxB a aktualizuje se prostřednictvím softwaru IxB.

Modul (podle zobrazení na displeji) | Popis
--- | ---
MRT | Hlavní deska
MCB | Napájecí modul
FTS | Přední převodník
EHMI | Rozšířené HMI
BHMI | Základní HMI

Pokud dojde během aktualizace softwaru k chybě, zobrazí se následující zpráva:

- Software update failed (errorId) (Aktualizace softwaru se nezdařila (errorId))

Hláška errorId odpovídá chybovým hlášením, a to následujícím způsobem:

ID | Chybové hlášení | Popis | Navrhovaná akce
--- | --- | --- | ---
0 | Žádná | – | –
1 | Údaje o desce modulu nejsou platné | Výstupem modulu jsou neplatná data | Vyměňte modul
2 | Údaje o zařízení nejsou platné | Výstupem modulu jsou neplatná data | Vyměňte modul
3 | Soubor modulu je poškozený | Systém souborů je poškozený | Vyměňte IAM
4 | Firmware modulu není kompatibilní s hardwarem | Software není kompatibilní s hardwarem | Aktualizujte na novější verzi
5 | Soubor firmwaru modulu nebyl nalezen | Systém souborů je poškozený | Vyměňte IAM
6 | Chyba při čtení souboru firmwaru modulu | Systém souborů je poškozený | Vyměňte IAM
7 | Při pokusu o aktualizaci modulu byl překročen čas. Rámec komunikace | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Vyměňte IAM
8 | Chyba při příjmu dat z modulu | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
9 | Neočekávaná odpověď z modulu | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
10 | Modul je nedosažitelný | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
11 | Chyba při přenosu dat do modulu | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
12 | Systém na záložní baterii | Systém je spuštěn se záložní baterií | Restartujte nástroj – nevyjímejte baterii ani napájecí adaptér, dokud nebude dokončena aktualizace