# Indikatorji napredka zagona EHMI

Podatki v tem delu veljajo samo za orodja, na katerih teče programska oprema IxB Software različice 3.7 in novejše.

Pri zagonu orodja indikatorji EHMI z naslednjimi obvestili pokažejo, da poteka posodobitev programske opreme:

- Check for software update (Preveri za posodobitev)

- Updating <module> App/Boot (Posodabljam <modul> App/Boot)

- Starting controller (Zagon krmilnika)

OPOMBA

Baterije med postopkom posodobitve programske opreme NE vlecite iz orodja. Orodje se lahko poškoduje.

Modul je podsistem ali komponenta, ki je del orodja IxB in se posodablja s programsko opremo IxB.

Modul (kot je prikazano na zaslonu) | Opis
--- | ---
MRT | Osnovna plošča
MCB | Napajalnik
FTS | Prednji transduktor
EHMI | Razširjeni HMI
BHMI | Osnovni HMI

Če med posodobitvijo programske opreme pride do napake, se prikaže naslednje sporočilo:

- Software update failed (errorId) / Posodobitev programske opreme ni uspela (errorId)

ErrorId pomeni sporočilo o napaki, kot sledi:

Identifikacijska številka | Sporočilo o napaki | Opis | Predlagani ukrep
--- | --- | --- | ---
0 | Brez | - | -
1 | Informacije o plošči modula niso veljavne | Modul je ustvarjen z napačnimi podatki | Zamenjajte modul
2 | Podatki o napravi modula niso veljavni | Modul je ustvarjen z napačnimi podatki | Zamenjajte modul
3 | Datoteka modula je pokvarjena | Datotečni sistem je pokvarjen | Zamenjajte IAM
4 | Strojna programska oprema modula ni združljiva s strojno opremo | Programska oprema ni združljiva s strojno opremo | Posodobite na kasnejšo izdajo
5 | Na najdem datoteke s strojno programsko opremo modula | Datotečni sistem je pokvarjen | Zamenjajte IAM
6 | Napaka pri branju datoteke s strojno programsko opremo modula | Datotečni sistem je pokvarjen | Zamenjajte IAM
7 | Prekinitev komunikacije pri poskusu posodobitve modula | Poškodba na priključku/kablu ali modulu | Zamenjajte IAM
8 | Napaka pri prejemanju podatkov od modula | Poškodba na priključku/kablu ali modulu | Servisirajte orodje
9 | Nepričakovan odgovor od modula | Poškodba na priključku/kablu ali modulu | Servisirajte orodje
10 | Modul nedosegljiv | Poškodba na priključku/kablu ali modulu | Servisirajte orodje
11 | Napaka pri pošiljanju podatkov do modula | Poškodba na priključku/kablu ali modulu | Servisirajte orodje
12 | Sistem na rezervni bateriji | Sistem obratuje na energijo iz pomožne baterije | Ponovno zaženite orodje - ne odstranite baterije ali napajalnika, dokler se posodobitev na zaključi