# Indicaciones de progreso de puesta en marcha de EHMI

La información de este apartado solo es válida para herramientas que utilicen IxB Software a partir de la versión 3.7.

Al poner en marcha la herramienta la EHMI indicará si hay en curso una actualización de software mostrando los mensajes siguientes:

- Comprobar actualización de software

- Actualizando aplicación/arranque <módulo>

- Iniciando controlador

AVISO

NO retire la batería de la herramienta durante el proceso de actualización del software. La herramienta podría resultar dañada.

Un módulo es un subsistema o componente que forma parte de la herramienta IxB, y que se actualiza a través del software IxB.

Módulo (como se muestra en pantalla) | Descripción
--- | ---
MRT | Placa principal
MCB | Módulo de alimentación
FTS | Transductor delantero
EHMI | HMI ampliada
BHMI | HMI básica

Si se produce un error durante la actualización del software, aparecerá el mensaje siguiente:

- Fallo de actualización de software (errorId)

errorId corresponde a los mensajes de error, de la manera siguiente:

ID | Mensaje de error | Descripción | Acción sugerida
--- | --- | --- | ---
0 | Ninguna | - | -
1 | Información de placa de módulo no válida | Módulo producido con datos incorrectos | Sustituya el módulo
2 | Información de dispositivo de módulo no válida | Módulo producido con datos incorrectos | Sustituya el módulo
3 | Archivo dañado de módulo | El sistema del archivo está dañado | Sustituya la IAM
4 | El firmware del módulo no es compatible con el hardware | Software no compatible con hardware | Actualizar a última versión
5 | No se ha encontrado el archivo de firmware del módulo | El sistema del archivo está dañado | Sustituya la IAM
6 | Error al leer el archivo de firmware del módulo | El sistema del archivo está dañado | Sustituya la IAM
7 | Tiempo límite de comunicación superado al intentar actualizar el módulo | Daños en el conector/cable o el módulo | Sustituya la IAM
8 | Error al recibir datos del módulo | Daños en el conector/cable o el módulo | Realice el mantenimiento de la herramienta
9 | Respuesta inesperada del módulo | Daños en el conector/cable o el módulo | Realice el mantenimiento de la herramienta
10 | No se puede conectar con el módulo | Daños en el conector/cable o el módulo | Realice el mantenimiento de la herramienta
11 | Error al transmitir datos al módulo | Daños en el conector/cable o el módulo | Realice el mantenimiento de la herramienta
12 | Sistema en batería auxiliar | El sistema funciona con la batería auxiliar | Reiniciar herramienta: no retire la batería o el adaptador de corriente hasta que se haya completado la actualización