# Считывание результатов затяжки

Результат затяжки представлен графически с помощью датчика. Датчик разделен на три части, указывающие на результата OK («удовл.») или NOK («неудовл.»). Цвета поля (красный для NOK («неудовл.»), зеленый для OK («удовл.»)) показывают только результат затяжки.

Поз. | Название | Описание
--- | --- | ---
1 | Окончательный крутящий момент или окончательный угол | Крутящий момент / угол после завершения программы затяжки.
2 | Целевой крутящий момент или целевой угол | Крутящий момент / угол, которые были установлены в качестве цели.
3 | Мин. лимит | Указывает на минимальный лимит «удовл.» затяжки (мин. угол или мин. крутящий момент)
4 | Индикатор | Измерительный индикатор, показывающий результат по шкале.
5 | Низкое поле | Указывает на «неудовл.» затяжку по причине низкого угла / крутящего момента
6 | Программа затяжки | Номер последовательности и название используемой программы затяжки
7 | Поле ОК | Указывает на «удовл.» затяжку
8 | Макс. лимит | Указывает на верхний лимит «удовл.» затяжки (макс. угол или макс. крутящий момент)
9 | Высокое поле | Указывает на «неудовл.» затяжку по причине высокого угла / крутящего момента