# Läsa av ett åtdragningsresultat

Åtdragningsresultatet visas grafiskt med en resultatmätare. Mätaren är indelad i tre delar som visar att åtdragningen är OK eller NOK. Fältfärger (rött för NOK, grönt för OK) visas bara vid åtdragningsresultatet.

Position | Namn | Beskrivning
--- | --- | ---
1 | Slutligt åtdragningsmoment eller slutvinkel | Moment/vinkel när åtdragningsprogrammet har slutförts.
2 | Målmoment eller målvinkel | Önskat moment/önskad vinkel.
3 | Min gräns | Visar nedre gränsvärde för OK åtdragning (minsta vinkel eller minsta moment)
4 | Indikator | Mätindikator som visar resultatet på skalan
5 | Lågt fält | Visar NOK åtdragning på grund av liten vinkel/lågt åtdragningsmoment
6 | Åtdragningsprogram | Sekvensnummer och namn på åtdragningsprogrammet
7 | Fältet OK | Indikerar en åtdragning som är OK
8 | Max gräns | Indikerar övre gränsvärde för en OK åtdragning (max vinkel eller max åtdragningsmoment)
9 | Högt fält | Indikerar NOK åtdragning på grund av hög vinkel/högt åtdragningsmoment