# Lendo o Resultado do Aperto

O resultado do aperto é apresentado graficamente com um medidor de resultados. O medidor é subdivido em três partes indicando tanto um resultado OK como um NOK. As cores de campo (vermelho para NOK, verde para OK) são mostradas apenas no resultado do aperto.

Posição | Nome | Descrição
--- | --- | ---
1 | Torque final ou ângulo final | Torque/ângulo quando o programa de aperto for concluído.
2 | Torque-alvo ou ângulo-alvo | Torque/ângulo almejados
3 | Limite mín. | Indica o limite inferior do aperto OK (ângulo mín. ou torque mín.)
4 | Luz de sinalização | Luz de sinalização do medidor mostrando o resultado em escala
5 | Campo baixo | Indica aperto NOK em decorrência de ângulo/torque baixo
6 | Programa de aperto | Número e nome do programa de aperto usado
7 | Campo OK | Indica um aperto OK
8 | Limite máx. | Indica o limite superior do aperto OK (ângulo máx. ou torque máx.)
9 | Campo alto | Indica aperto NOK em decorrência de ângulo/torque alto