# Odčitavanje rezultata privijanja

Rezultat privijanja je predstavljen grafično na merilniku rezultatov. Merilnik je razdeljen na tri dele, ki kažejo privijanje OK oz. NOK. Pri rezultatu privijanja sta prikazani le barvi polja (rdeča za NOK, zelena za OK).

Položaj | Ime | Opis
--- | --- | ---
1 | Končni vrtilni moment oz. končni kot | Vrtilni moment/kot, ko se program za privijanje zaključi.
2 | Ciljni vrtilni moment oz. ciljni kot | Vrtilni moment/kot, ki ga želite.
3 | Min. meja | Kaže spodnjo mejo za privijanje OK (min. kot oz. min. vrtilni moment)
4 | Indikator | Indikator na merilniku kaže rezultate na lestvici
5 | Polje Nizko | Pomeni privijanje NOK zaradi nizkega kota oz. vrtilnega momenta
6 | Program za privijanje | Številka zaporedja in ime uporabljenega programa za privijanje
7 | Polje OK | Pomeni OK privijanje
8 | Maks. meja | Kaže zgornjo mejo za privijanje OK (maks. kot oz. maks. vrtilni moment)
9 | Polje Visoko | Pomeni privijanje NOK zaradi visokega kota oz. vrtilnega momenta