# Výber možnosti Ovládanie dávkovania

EHMI sa môže použiť na ovládanie priebehu sekvencie dávky.

1. Keď ste v sekvencii dávky, stlačte tlačidlo Vybrať.

2. Na výber možnosti Ovládanie dávkovania použite tlačidlá Nahor a Nadol.

   Možnosť | Popis
   --- | ---
   Prerušiť sekvenciu | Preruší celú sekvenciu. Spustí novú sekvenciu dávky, ak je parameter Zablokovať nástroj po dokončení sekvencie dávky nastavený na Vyp.
   Obídenie dávky | Preruší aktuálnu dávku a spustí nasledujúcu dávku v sekvencii. Nedokončené uťahovania vo vynechanej dávke sa nastavia na NOK.
   Reset dávky | Resetuje dávku; začne sa znova v prvom uťahovaní v dávke.
   Zníženie dávky | Vráti sa k predchádzajúcemu uťahovaniu v dávke.
   Zvýšenie dávky | Vynechá aktuálne uťahovanie a presunie sa k nasledujúcemu uťahovaniu v dávke. Vynechané uťahovanie sa nastaví na NOK.

3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo Vybrať.

V závislosti od parametrov sekvencie dávky sa nástroj zablokuje, keď na EHMI dôjde k prístupu k určitým akciám. Napríklad, keď parameter Zablokovať nástroj po dokončení sekvencie dávky je nastavený na Zap, nástroj sa zablokuje, keď sa preruší sekvencia dávky.