# Kódy chyb

Formát chyby: E<Skupina chyb>-<KódChyby>

Kód chyby je určen pouze pro interní použití.

Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na zástupce společnosti Atlas Copco.

Skupina chyb
Kategorie chyby
Servisní tipy
Vyhledat

Skupina chyb | Kategorie chyby | Servisní tipy
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Chyba aktualizace SW nástroje | Problém s aktualizací SW. Zkuste připojit nástroj k TTS2. Může to poskytnout více informací.
01 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
02 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
03 | Chyba čelního světla | Problém s čelním světlem. Zkontrolujte kabel a/nebo vyměňte desku.
04 | Chyba HMI nástroje | Chyba HMI nástroje. 1. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU. 2. Zkontrolujte kabel.
05 | Obecná SW chyba | Problém s ovládáním motoru. 1. Zkontrolujte spojení hlavní deska (MB) – řídicí deska motoru (MCB). 2. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
06 | Chyba hardwaru nástroje | Problém s pamětí parametrů. Zkuste připojit nástroj k TTS2 a obnovit tovární parametry.
07 | Chyba ladění motoru | Problém s laděním motoru. 1. Aktualizujte software na nejnovější verzi. 2. Zkuste spustit testy v TTS2. 3. Zkontrolujte, zda komutační deska v zadní části nástroje je namontována správně. Možným problémem je, že není správně zasunuta na místo.
08 | Obecná SW chyba | Problém s parametry. Zkuste připojit nástroj k TTS2 a obnovit tovární parametry.
09 | Obecná SW chyba | Problém s rádiem. 1. Zkontrolujte kabel. 2. Zkontrolujte kabel antény nástroje. 3. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU.
10 | Chyba aktualizace SW rádia | Problém s aktualizací SW rádia. 1. Zkontrolujte kabel. 2. Zkontrolujte kabel antény nástroje. 3. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU.
11 | Obecná SW chyba | Problém s rádiem. 1. Zkontrolujte kabel. 2. Zkontrolujte kabel antény nástroje. 3. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU.
12 | Obecná SW chyba | Problém s Bluetooth rádia. 1. Zkontrolujte kabel do rádiového modulu. 2. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU.
13 | Obecná SW chyba | Problém s WiFi rádia. 1. Zkontrolujte kabel pro rádiový modul. 2. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU.
14 | Obecná SW chyba | Problém s inteligentní konfigurací webu. 1. Zkontrolujte kabel pro rádiový modul. 2. Aktualizujte software s použitím příznaku FFU.
15 | HW chyba RBU | Chyba IAM. Zkuste resetovat kontrolní součty karty SD v TTS2.
16 | HW chyba RBU | Chyba IAM. Zkuste resetovat kontrolní součty karty SD v TTS2.
17 | Obecná SW chyba | Problém s pamětí parametrů. Zkuste připojit nástroj k TTS2 a obnovit tovární parametry.
18 | Obecná HW chyba | Problém s deskou indikátorů.
19 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
20 | Obecná SW chyba | Problém s interní komunikací. Zkontrolujte spojení hlavní deska – řídicí deska motoru.
21 | Obecná SW chyba | Problém s interní komunikací. Zkontrolujte spojení hlavní deska – řídicí deska motoru.
22 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
23 | Chyba záložní baterie | Problém se záložní baterií. Zkontrolujte připojení záložní baterie.
24 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
25 | Chyba při aktualizaci řídicí desky motoru | Problém s aktualizací softwaru řídicí desky motoru (MCB). 1. Zkontrolujte připojení MCB. 2. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
26 | Obecná SW chyba | Chyba komunikace řídicí desky motoru. 1. Zkontrolujte připojení MCB. 2. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
27 | Obecná SW chyba | Obecná chyba hardwaru nebo softwaru.
28 | Chyba napájení | Obecný problém s napájením.
29 | Obecná SW chyba | Problém s identifikací zařízení nástroje. Připojení k TTS2 může pomoci přepsat identitu nástroje.
30 | Obecná SW chyba | Problém s identifikací zařízení nástroje. Připojení k TTS2 může pomoci přepsat identitu nástroje.
31 | Obecná SW chyba | Problém s převodníkem točivého momentu. Zkontrolujte převodník točivého momentu a kabel.
32 | Obecná chyba utahování | Obecná chyba utahování.
33 | Chyba spouštěcího tlačítka nástroje | Problém se spouštěcím tlačítkem nástroje. 1. Otestujte spouštěcí tlačítko v TTS2. 2. Zkontrolujte, zda spouštěcí tlačítko není poškozeno. 3. Vyměňte hlavní desku.
34 | Obecná SW chyba | Problém se sledováním utahování.
35 | Obecná SW chyba | Problém se sledováním utahování.
36 | Obecná HW chyba | Problém s hardwarem nebo spojením mezi deskami MB/MCB. 1. Zkontrolujte mechanické připojení. 2. Vyměňte MCB a/nebo MCB.
37 | Chyba funkčního tlačítka | Problém se změnou směru nástroje. 1. Otestujte funkční tlačítko v TTS2. 2. Aktualizujte SW na novější verzi.
38 | Obecná HW chyba | Problém s převodníkem točivého momentu. Zkontrolujte převodník točivého momentu a kabel.
39 | Obecná HW chyba | Obecný problém HW.
40 | Obecná HW chyba | Obecný problém HW. Zkuste vyměnit hlavní desku.
41 | Chyba aktualizace SW nástroje | Problém s aktualizací SW. Zkuste nástroj připojit k TTS2, možná získáte více informací.
42 | Chyba aktualizace SW nástroje | Problém s aktualizací SW. Zkuste nástroj připojit k TTS2, možná získáte více informací.
43 | Obecná HW chyba | Problém s deskou indikátorů. <SRB HA nepoužívá desku indikátorů>
44 | Obecná HW chyba | Problém s druhým spouštěcím tlačítkem. 1. Zkontrolujte kabel a desku druhého spouštěcího tlačítka. 2. Odpojte desku ID převodovky od desky čelního světla. 3. Vyměňte desku čelního světla.
45 | Chyba při čtení konfigurace nástroje SRB HA | Problém s pamětí parametrů. Zkuste připojit nástroj k TTS2 a obnovit tovární parametry.
46 | Obecná SW chyba | SRB HA – problém s inteligentním výsledkem. 1. Zkuste odstranit „RESULT.CSV“ z IAM ve složce HA. 2. Aktualizujte software.
47 | Obecná SW chyba | SRB HA – problém s inteligentním programem. 1. Aktualizujte na novější verzi softwaru nástroje. 2. Obnovte tovární nastavení v TTS2.
48 | Obecná SW chyba | SRB HA – problém s inteligentním programem nebo funkcí Set&Go. 1. Aktualizujte na novější verzi softwaru nástroje. 2. Obnovte tovární nastavení v TTS2.
49 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
50 | Obecná HW chyba | Problém s SD kartou IAM.
51 | Obecná SW chyba | Obecná chyba softwaru. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
52 | Obecná SW chyba | Problém s pamětí parametrů. Zkuste připojit nástroj k TTS2 a obnovit tovární parametry.
53 | Chyba konfigurace otevřeného konce | Problém s konfigurací otevřeného konce. <SRB HA nepodporuje tuto funkci>
54 | Obecná SW chyba | Obecný problém HW.
55 | Chyba HW čelního světla | Problém s čelním světlem. 1. Zkontrolujte kabel a/nebo vyměňte desku. 2. Aktualizujte na novější verzi softwaru.
56 | Chyba tlačítka | Chyba funkčního tlačítka. Spusťte test funkčního tlačítka v TTS2. Vyměňte desku nebo kabel tlačítka.
57 | Obecná SW chyba | Chyba HW vstupu. Zkuste vyměnit hlavní desku.
58 | Obecná SW chyba | Chyba HW vstupu. Zkuste vyměnit hlavní desku.
59 | Obecná SW chyba | Problémy s nastavením rádiového modulu v režimu přístupového bodu.
60 | Chyba aktualizace SW desky indikátorů. | Problém s deskou indikátorů. <SRB HA nepoužívá desku indikátorů>
61 | Obecná SW chyba | Problémy s komunikací čelního světla. Zkontrolujte kabel a desku čelního světla.
62 | HW chyba RBU | Problém s SD kartou IAM.
63 | Obecná HW chyba | Chyba FPGA hlavní desky. 1. Zkuste aktualizovat software na nejnovější verzi. 2. Vyměňte hlavní desku.
64 | Obecná HW chyba | Problém s aktualizací FPGA hlavní desky. 1. Zkuste aktualizovat software na nejnovější verzi s příznakem FFU. 2. Vyměňte hlavní desku.
65 | Obecná HW chyba | Problém s pamětí parametrů. Zkuste připojit nástroj k TTS2 a obnovit tovární parametry.
66 | Obecná SW chyba | Problém s interní komunikací. Souvisí s rádiem nebo komunikací TTS2.
67 | Obecná SW chyba | Problém s interní komunikací. Souvisí s rádiem nebo komunikací TTS2.
68 | Obecná SW chyba | Problém s interní komunikací. Souvisí s rádiem nebo komunikací TTS2.
69 | Obecná SW chyba | Obecný problém se SW.
70 | Obecná SW chyba | Obecný problém se SW/HW.
71 | Obecná SW chyba | Obecný problém se SW/HW.
72 | Obecná SW chyba | Obecný problém se SW.
73 | Chyba aktualizace softwaru | Obecný problém s aktualizací SW.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problém s povolenými testy TTS2.