# Установка

Рекомендации по установке см. в руководстве по контроллеру Power Focus 6000.

Поправочный коэффициент момента затяжки инструмента хранится в его энергонезависимой памяти. Любые изменения поправочного коэффициента момента затяжки инструмента, сделанные в контроллере Power Focus 6000, обновляют значение, сохраненное в памяти инструмента.

Модель | Батарея
--- | ---
8433250311 | 4211603085, 36 В