# Felkoder

Felformat: E<Error Group>-<ErrorCode>

Felkoden (error code) är endast för internt bruk.

Om felet inte kan lösas ska du kontakta en representant för Atlas Copco.

Felgrupp
Felkategori
Servicetips
Sök

Felgrupp | Felkategori | Servicetips
--- | --- | ---
none | item | none
00 | Fel vid uppdatering av verktygets program | Problem vid programuppdatering. Försök ansluta verktyget till TTS2. Det kan ge mer information.
01 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
02 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
03 | Fel i frontljus | Problem i frontljus. Kontrollera kabeln och/eller byt ut kortet.
04 | Verktyg – gränssnittsfel | Verktyg – gränssnittsfel. 1. Uppdatera programvaran med FFU-flaggan. 2. Kontrollera kabeln.
05 | Allmänt programfel | Fel i motorstyrning. 1. Kontrollera anslutningen mellan moderkort (MB) – motorstyrkort (MCB). 2. Uppdatera till senaste programversion.
06 | Fel i verktygsminne | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
07 | Motortrimningsfel | Motortrimningsproblem. 1. Uppdatera programvaran till senaste version. 2. Försök köra tester i TTS2. 3. Kontrollera att kommutationskortet baktill på verktyget är rätt monterat. Det har eventuellt inte tryckts in rätt på sin plats.
08 | Allmänt programfel | Parameterproblem. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
09 | Allmänt programfel | Radioproblem. 1. Kontrollera kabeln. 2. Kontrollera verktygets antennkabel. 3. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
10 | Fel vid uppdatering av program för radio | Problem vid programuppdatering för radio. 1. Kontrollera kabeln. 2. Kontrollera verktygets antennkabel. 3. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
11 | Allmänt programfel | Radioproblem. 1. Kontrollera kabeln. 2. Kontrollera verktygets antennkabel. 3. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
12 | Allmänt programfel | Problem med Bluetooth-radio. 1. Kontrollera kabeln till radiomodulen. 2. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
13 | Allmänt programfel | Problem med WiFi för radio. 1. Kontrollera kabeln för radiomodulen. 2. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
14 | Allmänt programfel | Problem med smart webbkonfiguration. 1. Kontrollera kabeln för radiomodulen. 2. Uppdatera programvaran med FFU-flagga.
15 | Maskinvarufel i RBU | IAM-problem. Försök återställa checksummorna för SD-kort i TTS2.
16 | Maskinvarufel i RBU | IAM-problem. Försök återställa checksummorna för SD-kort i TTS2.
17 | Allmänt programfel | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
18 | Allmänt maskinvarufel | Problem i indikatorkort.
19 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
20 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Kontrollera moderkortet – anslutning till motorstyrkort.
21 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Kontrollera moderkortet – anslutning till motorstyrkort.
22 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
23 | Fel i reservbatteri | Problem i reservbatteri. Kontrollera anslutningen till reservbatteriet.
24 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
25 | Fel vid uppdatering av motorstyrkort | Problem vid programuppdatering för motorstyrkort (MCB). 1. Kontrollera anslutningen till motorstyrkortet. 2. Uppdatera till senaste programversion.
26 | Allmänt programfel | Fel vid kommunikation med motorstyrkort. 1. Kontrollera anslutningen till motorstyrkortet. 2. Uppdatera till senaste programversion.
27 | Allmänt programfel | Allmänt problem i maskinvara eller programvara.
28 | Fel i strömadapter | Allmänt strömförsörjningsproblem.
29 | Allmänt programfel | Problem vid identifiering av verktygsenhet. Anslut till TTS2 – kan underlätta att skapa en ny verktygsidentitet.
30 | Allmänt programfel | Problem vid identifiering av verktygsenhet. Anslut till TTS2 – kan underlätta att skapa en ny verktygsidentitet.
31 | Allmänt programfel | Problem i momentgivare. Kontrollera momentgivare och kabel.
32 | Allmänt åtdragningsfel | Allmänt åtdragningsfel.
33 | Fel på verktygets tryckreglage | Problem med verktygets tryckreglage. 1. Testa tryckreglaget i TTS2. 2. Kontrollera att tryckreglaget inte är trasigt. 3. Byt ut moderkortet.
34 | Allmänt programfel | Problem vid spårning av åtdragning.
35 | Allmänt programfel | Problem vid spårning av åtdragning.
36 | Allmänt maskinvarufel | Problem med maskinvara eller anslutning mellan moderkort/motorstyrkort. 1. Kontrollera den mekaniska anslutningen. 2. Byt ut moderkortet och/eller motorstyrkortet.
37 | Fel i funktionsknapp | Problem att byta verktygsriktning. 1. Testa funktionsknappen i TTS2. 2. Uppdatera programvaran till senaste version.
38 | Allmänt maskinvarufel | Problem i momentgivare. Kontrollera momentgivare och kabel.
39 | Allmänt maskinvarufel | Allmänt maskinvaruproblem.
40 | Allmänt maskinvarufel | Allmänt maskinvaruproblem. Prova med att byta moderkort.
41 | Fel vid uppdatering av verktygets program | Problem vid programuppdatering. Försök ansluta verktyget till TTS2 – detta kan ge mer info.
42 | Fel vid uppdatering av verktygets program | Problem vid programuppdatering. Försök ansluta verktyget till TTS2 – detta kan ge mer info.
43 | Allmänt maskinvarufel | Problem i indikatorkort. <SRB HA använder inte indikatorkortet>
44 | Allmänt maskinvarufel | Problem med sekundärt tryckreglage. 1. Kontrollera kabel och kort för sekundärt tryckreglage. 2. Koppla från Gear ID-kortet från frontljuskortet. 3. Byt ut frontljuskortet.
45 | Fel vid läsning av SRB HA verktygskonfig | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
46 | Allmänt programfel | SRB HA – Problem med smart resultat. 1. Försök att ta bort filen "RESULT.CSV" från IAM i mappen HA. 2. Uppdatera programvaran.
47 | Allmänt programfel | SRB HA – Problem med smart program. 1. Uppdatera till senaste verktygsprogram. 2. Återställ fabriksinställningarna i TTS2.
48 | Allmänt programfel | SRB HA – Problem med smart program eller Set&Go. 1. Uppdatera till senaste verktygsprogram. 2. Återställ fabriksinställningarna i TTS2.
49 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
50 | Allmänt maskinvarufel | Problem med SD-kort för IAM.
51 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem. Uppdatera till senaste programversion.
52 | Allmänt programfel | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
53 | Konfigurationsfel open end | Konfigurationsproblem open end. <SRB HA stöder inte den här funktionen>
54 | Allmänt programfel | Allmänt maskinvaruproblem.
55 | Fel i frontljuskomponent | Problem i frontljus. 1. Kontrollera kabeln och/eller byt ut kortet. 2. Uppdatera till senaste programversion.
56 | Fel i tryckknapp | Fel i funktionsknapp. Kör funktionsknapptest i TTS2. Byt ut knappkortet eller kabeln.
57 | Allmänt programfel | Ingångsfel i maskinvara. Försök byta ut moderkortet.
58 | Allmänt programfel | Ingångsfel i maskinvara. Försök byta ut moderkortet.
59 | Allmänt programfel | Problem vid inställning av radiomodul i accesspunktläge.
60 | Fel vid uppdatering av indikatorkortkomponent | Problem i indikatorkort. <SRB HA använder inte indikatorkortet>
61 | Allmänt programfel | Kommunikationsproblem vid frontljus. Kontrollera kabeln och frontljuskortet.
62 | Maskinvarufel i RBU | Problem med SD-kort för IAM.
63 | Allmänt maskinvarufel | FPGA-fel i moderkort. 1. Försök uppdatera till senaste programversion. 2. Byt ut moderkortet.
64 | Allmänt maskinvarufel | FPGA-uppdateringsproblem moderkort. 1. Försök uppdatera till senaste programversion med FFU-flagga. 2. Byt ut moderkortet.
65 | Allmänt maskinvarufel | Problem i parameterminne. Försök ansluta verktyget till TTS2 för att återställa fabriksparametrarna.
66 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Avser radio- eller TTS2-kommunikation.
67 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Avser radio- eller TTS2-kommunikation.
68 | Allmänt programfel | Internt kommunikationsproblem. Avser radio- eller TTS2-kommunikation.
69 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem.
70 | Allmänt programfel | Allmänt problem i program/maskinvara.
71 | Allmänt programfel | Allmänt problem i program/maskinvara.
72 | Allmänt programfel | Allmänt programproblem.
73 | Programuppdateringsfel | Allmänt problem vid programuppdatering.
74 | FH_ECG_ToolsTalkServices2Test | Problem med TTS2-aktiverade tester.