# Varvtal

En splitväxel kan ställas in i två olika lägen i förhållande till motorhuset för borren. Genom att vrida den 180 grader kan du ändra hastigheten, som visas i bilden nedan. För ytterligare information, se avsnittet "Ändra hastigheten".

Markeringar på splitväxelhuset anger förhållanden. Markeringarna på splitväxelhuset närmast borrens motorhus, anger det faktiska förhållandet. Se bilden nedan.

Kombinationen av motorhus, splitväxel och huvud bestämmer hastigheten på borrspindeln. Välj bland de tillgängliga kombinationerna av motorhus, splitväxel och huvuden i tabellen nedan för att få önskat RPM (V/MIN).

| Motorhus | Splitväxel | Huvud
--- | --- | --- | ---
V/MIN | Beställningsnummer | Beställningsnummer | Beställningsnummer
220 | 4141 0888 90 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
350 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 94 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93