# Konzentrische Spannzange ohne Luftdruck lösen

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

1. Die Schraube ausbauen.

2. Bringen Sie das Lösewerkzeug an der vorgesehenen Stelle an.

3. Drehen Sie den Knopf so lange im Uhrzeigersinn, bis die konzentrische Spannzange gelöst wird.

4. Entfernen Sie den Bohrer von der Halterung.

5. Nehmen Sie das Lösewerkzeug ab und bauen Sie die Schraube ein.