# Rychlost

Rozdělovací převod lze nastavit do dvou různých poloh vzhledem ke krytu motoru vrtačky. Otočením rozdělovacího převodu o 180 stupňů můžete změnit rychlost, jak je zobrazeno na obrázku níže. Další informace naleznete v části „Změna rychlosti“.

Značky na krytu rozdělovacího převodu indikují poměry. Značky na krytu rozdělovacího převodu blíže ke krytu motoru vrtačky indikují aktuální poměr. Viz obrázek níže.

Kombinace krytu motoru, rozdělovacího převodu a hlavice určuje otáčky vrtacího vřetena. Vyberte z dostupných kombinací krytů motoru, rozdělovacích převodů a hlavic v tabulce níže pro získání požadovaných otáček za minutu.

| Pouzdro motoru | Rozdělovací převod | Hlava
--- | --- | --- | ---
Ot./min | Objednací číslo | Objednací číslo | Objednací číslo
220 | 4141 0888 90 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
350 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 94 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93