# Transférer des configurations avec l’IAM

Le Module d'application intelligent (IAM) est d'un format carte SD. La carte contient toutes les configurations et les paramètres réseau actuels.

En cas de dysfonctionnement de l’outil, la carte peut être transférée vers un nouvel outil et toutes ses fonctionnalités seront conservées. Lorsque la carte est transférée, le nouvel outil sera mis à jour par rapport au logiciel sur la carte. Il est recommandé de s’assurer que le nouvel outil utilise déjà la même version du logiciel que l’ancien, afin de minimiser le risque de perte de données.

Remarque : les résultats enregistrés associés à l’outil seront perdus lorsque la carte sera transférée vers un autre outil. L’adresse MAC est associée à la carte et non à l’outil. Lors du transfert d’une carte vers un nouvel outil, l’adresse MAC de l’outil sera par conséquent mise à jour.

L’IAM sert uniquement à conserver les données de configuration de l'outil et du logiciel. Le reformatage de la carte, ainsi que la manipulation des données de la carte par d’autres moyens que le Logiciel IxB ou ToolsTalk Service 2, rendront la carte inutilisable.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=zB0QcQSdsz8