# Indikátory LED

Prstenec LED diod, jímž je nástroj vybaven, obsahuje následující indikátory:

Pozice | Indikátor LED | Hlavní indikace
--- | --- | ---
1 | Červené stavové LED kontrolky | Výsledek utahování, NOK
2 | Zelené stavové LED kontrolky | Výsledek utahování, OK
3 | Žluté stavové LED kontrolky | Lze ji nakonfigurovat v softwaru IxB, aby indikovala různé události
4 | Modrá LED dioda | Lze ji nakonfigurovat v softwaru IxB, aby indikovala různé události
5 | Směrové LED diody | Směr utažení
6 | – | –
7 | LED dioda alarm | V nástroji došlo k chybě
8 | LED dioda baterie | Stav nabití baterie
9 | Bezdrátové spojení LED kontrolky | Spojení navázáno

Konfiguraci indikátorů LED provedete podle postupu v uživatelské příručce softwaru IxB.