# Wskaźniki LED

Pierścień LED narzędzia jest wyposażony w następujące wskaźniki:

Pozycja | Wskaźnik LED | Wskazanie główne
--- | --- | ---
1 | Czerwone diody LED stanu | Wynik dokręcania: NOK
2 | Zielone diody LED stanu | Wynik dokręcania: OK
3 | Żółte diody LED stanu | Możliwość konfiguracji w oprogramowaniu IxB w celu sygnalizowania różnych zdarzeń
4 | Niebieska dioda LED | Możliwość konfiguracji w oprogramowaniu IxB w celu sygnalizowania różnych zdarzeń
5 | Diody LED kierunku | Kierunek dokręcania
6 | - | -
7 | Dioda LED alarmu | Wystąpił błąd w narzędziu
8 | Diody LED akumulatora | Stan naładowania akumulatora
9 | Dioda LED połączenia bezprzewodowego | Połączenie ustanowione

Aby skonfigurować wskaźniki LED, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika oprogramowania IxB.