# バッテリー充電LEDインジケーター

このツールはリチウムイオン電池で作動しています。バッテリー容量は、バッテリーモデルとツールで実行される作業の種類によって異なります。

ツールのバッテリーLEDインジケータは、バッテリーの充電状態（SOC）を示します。SOC は、残容量を示す次の 3 つのバーで表示されます：

バッテリー充電インジケータ | 注意
--- | ---
3 本の白いバー | フル充電。
2 本の白いバー | 充電レベル高。
1 本の白いバー | 充電レベル中。 可能であれば、バッテリーを充電してください。
1 本の赤いバー | 充電レベル低。 バッテリーを充電してください。
1 本の赤いバー、点滅 | 臨界レベル、締め付けができません。バッテリーを充電してください
すべてのバーが白く点滅 | ツールはバックアップバッテリーで動作しています。

バッテリ自体に表示されるバッテリーの充電状態インジケーターとヘルス インジケータについては、該当するバッテリ モデルの製品説明書を参照してください。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc