# Aperto

À medida que o torque de aperto aumenta, a força de reação se desenvolve na mesma intensidade. Confira se a ferramenta está em bom estado de funcionamento e se está programada corretamente. Um comportamento inesperado da ferramenta pode resultar em lesões no operador.

## Sentido de rotação do aperto

Verifique se a ferramenta está funcionando no sentido correto da seguinte maneira:

- Gire o anel de reverso para a direita para definir o aperto no sentido horário (CW).

- Gire o anel de reverso para a esquerda para definir o aperto no sentido anti-horário (CCW).