# 조임 프로그램 선택 표시

LED 링의 표시등을 현재 선택한 조임 프로그램을 순서대로(1-9) 표시하도록 구성할 수 있습니다. 이 기능은 IxB Software 웹 사용자 인터페이스에서 활성화해야 합니다.

1. 현재 선택된 프로그램을 순서대로 표시하려면 역방향 링을 왼쪽으로 돌려주세요. 조임 프로그램의 LED가 아래와 같이 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 표시됩니다. 현재 선택된 조임 프로그램의 순서가 9보다 큰 순서의 위치에 있으면 LED 표시등이 켜지지 않습니다.

2. 역방향 링을 오른쪽으로 돌리고 공구 트리거를 눌러 조임프로그램을 실행해 주세요. 결과는 LED 링에 표시됩니다.

3. 현재 선택한 프로그램을 표시하려면 역방향 링을 왼쪽으로 돌려주세요.

풀기의 결과는 정상적으로 표시됩니다. 풀기 후 역방향 링을 오른쪽으로 돌리면 선택한 조임 프로그램이 LED 링에 표시됩니다.