# LED di carica della batteria

L'utensile viene alimentato da una batteria agli ioni di litio. La capacità della batteria dipende dal modello della batteria e dal tipo di lavoro eseguito con l'utensile.

Il LED della batteria presente sull'utensile indica lo stato di carica (SOC) della batteria. Esso viene indicato dalle tre barre che indicano la capacità rimanente, come segue:

Indicatore di carica della batteria | Osservazione
--- | ---
3 barre bianche | Carica completa.
2 barre bianche | Carica elevata.
1 barra bianca | Carica media. Ricaricare la batteria il prima possibile.
1 barra rossa | Carica bassa. Ricaricare la batteria.
1 barra rossa lampeggiante | Livello critico: impossibile eseguire il serraggio. Ricaricare la batteria
Tutte le barre lampeggiano in bianco | L'utensile sta utilizzando la batteria di riserva.

Per informazioni sulla carica della batteria e sull'indicatore di stato situato sulla stessa, consultare il manuale del modello di batteria in questione.

## Tutorial sulle basi del prodotto

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc