# Seguridad general de instalación

ADVERTENCIA

Peligro de alta tensión

El contacto accidental con cualquier tipo de alta tensión podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.

- Utilice siempre la extensión aislada con un adaptador de cambio rápido adecuado y con cubiertas de bocas aisladas adecuadas y bocas ROTACTION Saltus adecuadas, bocas de punta, extensiones y puntas o puntas sin ROTACTION.

- No utilice bocas de otras marcas combinadas con la extensión aislada.

- No utilice la extensión aislada si está dañada de alguna o forma o si no está correctamente instalada.

- Solo las partes aisladas de la extensión aislada están protegidas contra la alta tensión.

## Instalación

Para consultar las opciones de instalación, consulte el Suplemento de instrucciones para adaptadores de cambio rápido aislados en ServAid.

## Aplicable a: