# Isolated Extension

## Attachments

# Deklarationer

# Standarder

Den här produkten bedöms följa standarderna IEC/SS-EN 60900 samt ASTM F1505. Rekommendation för användning och underhåll under drift finns i Bilaga D, IEC 60900:2018.

# Regionala krav

VARNING

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly, som är känd för staten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador och annan reproduktiv skada. För mer information gå in på

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Säkerhet

KASSERA EJ – GE TILL ANVÄNDAREN

VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner, illustrationer och specifikationer som hör till elverktyget.

Underlåtenhet att följa alla angivna instruktioner kan leda till elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

VARNING

Alla lokala säkerhetsföreskrifter avseende installation, drift och underhåll skall alltid åtföljas.

## Användningsintyg

- Endast för yrkesmässigt bruk.

- Denna produkt och medföljande tillbehör får inte modifieras på något sätt.

- Använd inte denna produkt om den har skadats.

- Om produktuppgifterna eller varningsskyltarna på produkten inte är läsliga eller lossnar ska de bytas omedelbart.

- Produkten får endast installeras, användas och servas av behöriga personer i en miljö för industriellt bruk.

I detta avsnitt

- Avsedd användning
- Produktspecifika anvisningar

# Avsedd användning

Produkten är avsedd för att användas på eller i nära anslutning till strömsatta elektriska apparater eller ledare som drivs med en spänning på maximalt 1000 V.

# Produktspecifika anvisningar

# Allmän installationssäkerhet

VARNING

Högspänningsfara

Oavsiktlig kontakt med högspänning kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

- Använd alltid den isolerade förlängningen med en lämplig snabbförskruvning och med väl isolerade hylsskydd och Saltus ROTACTION-hylsor, bitshylsor, förlängningar och bits, eller bits utan ROTACTION.

- Använd inte hylsor från andra tillverkare i kombination med den isolerade förlängningen.

- Använd inte den isolerade förlängningen om den har skadats på något sätt eller om den är felaktigt installerad.

- Det är endast de isolerade delarna av förlängningen som är skyddade mot högspänning.

## Installation

Installationsalternativ beskrivs i bilagan Installationsanvisningar för isolerade snabbväxlingssadaptrar i ServAid.

# Allmän säkerhet vid användning

## Inspektion före användning

- Inspektera produkten visuellt varje gång före användning.

- Om det föreligger några tvivel angående produktens säkerhet måste en person med lämpliga kvalifikationer inspektera det och, vid behov, testa det på nytt.

## Temperatur

- Använd denna produkt i industrimiljö med reglerad temperatur.

# Allmän säkerhet vid service och underhåll

## Förvaring

- Förvara produkten på lämpligt sätt för att minimera risken för skador på isoleringen vid förvaring eller transport.

- Förvara produkten åtskild från andra verktyg för att undvika mekaniska skador eller förväxling.

- Skydda produkten mot stark hetta och UV-strålning.

## Regelbunden kontroll

En person med lämpliga kvalifikationer bör utföra årlig visuell inspektionen av produkten för att avgöra om det är lämpligt att fortsätta använda den.

# Skyltar och dekaler

Produkten är försedd med skyltar och dekaler med viktig information om personlig säkerhet och produktunderhåll. Skyltarna och dekalerna måste alltid vara lätta att läsa.

## Gäller för: