# ツール画面とステータス画面での操作

## ツール画面

[ツール]画面には、接続されているすべてのツールの概要が表示されます。各仮想ステーションのステータスは、それぞれ異なる色で示されます。

色 | ステータス
--- | ---
緑 | ツールがロック解除状態
青 | ツールがロック状態
白 | Power Focus未接続
グレー | ILTツールタグが接続されていません

## ツール画面の有効化

- [ステータス] を選択して、ホーム画面から [ツール] 画面にアクセスします。

## ステータス画面

[ツール]画面から、各仮想ステーションの[ステータス]画面にアクセスできます。ステータス画面には、どの領域と締め付けプログラムが有効化されているか、およびツールが有効になっているか無効になっているかが表示されます。また、方向と距離に関する現在の測定値も表示されます。

開いている南京錠記号は、領域が有効になっていることを示します。

閉じた南京錠の記号は、領域が無効になっていることを示します。

一度にアクティブにできる領域は1つのみです。

## ステータス画面で特定の領域を表示する

- 構成記号を選択します。一覧から領域を選択すると、詳細が表示されます。

## ステータス画面の有効化

- ホーム画面で[ステータス]を選択し、[ツール]画面で[仮想ステーション]を選択します。ステータス画面が開きます。

[ステータス] 画面は、一つのツールが使用されて［アイドル時間タイムアウト］に達した後にも表示されます。複数のツールを使用する場合は、[ツール]画面が表示されます。

## ステータス画面でのフォントサイズの変更

- [ステータス] 画面で、小さい 「T」 や大きい 「T」 の記号を選択し、フォントサイズを切り替えます。小さいフォントサイズがデフォルトです。

関連情報

- アイドル時間タイムアウトの設定