# Nastavení překročení časového limitu

Časový limit je čas prodlevy od doby, kdy nástroj opustí definovanou oblast, nebo do ní vstoupí, do doby, kdy je do controlleru odeslán příkaz Disable Tool (Deaktivovat nástroj). Krátká prodleva se doporučuje, aby se předešlo odesílání zbytečných příkazů protokolu Open Protocol, když se nástroj nachází na hraně oblasti.

1. Na domovské obrazovce zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Virtual Station (Virtuální stanice) a možnost Controller settings (Nastavení controlleru).

2. Zvolte možnost Timeouts (Časové limity) a poté možnost T/O Dsbl. tool (Časový limit deaktivace nástroje).

3. Zadejte časový limit v milisekundách a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Doporučuje se používat hodnoty časového limitu mezi 100 a 1 000 milisekundami.