# Trabajar con estaciones virtuales en la ILT Base Station

Se pueden conectar hasta seis herramienats a una ILT Base Station. Estas herramientas se pueden conectar a un Power Focus 6000 y/o a un Power Focus 4000 y/o a una herramienta ICB o ITB con un controlador integrado. Estas conexiones se activan mediante estaciones virtuales que deben crearse en la ILT Base Station.

Cada una de las estaciones virtuales ILT Base Station se debe conectar a:

- Una etiqueta de herramienta ILT. Para más información, consulte Configurar las etiquetas de herramienta ILT.

- Un controlador Power Focus. Para más información, consulte Conectar la ILT Base Station a un controlador.

En esta sección

- Crear una estación virtual en la ILT Base Station
- Cambiar el nombre de una estación virtual