# Trabalhando com Estações Virtuais na Estação-base ILT

Uma única ILT Base Station (Estação-base ILT) pode conectar-se a até seis ferramentas. Essas ferramentas podem ser conectadas a um Power Focus 6000 e/ou a um Power Focus 4000 e/ou a uma ferramenta ICB or ITB com um controlador integrado. Essas ferramentas podem ser ativadas através de estações virtuais e que precisam ser criadas na ILT Base Station (Estação-base ILT).

Cada uma das estações virtuais da ILT Base Station (Estação-base ILT) precisa ser conectada a:

- Uma Etiqueta de Ferramenta da ILT. Para obter mais informações, consulte Configurando Etiquetas de Ferramenta ILT (Configurando Etiquetas de Ferramenta da ILT).

- Um controlador Power Focus. Para obter mais informações, consulte Conectando a Estação-base ILT a um Controlador (Configurando a Estação-base ILT a um Controlador).

Nesta seção

- Criando uma Estação Virtual na Estação-base ILT
- Alterando o Nome de uma Estação Virtual