# Ställa in timeoutvärden

Timeout är fördröjningstiden från det att ett verktyg lämnar, eller kommer in i, ett definierat område – tills att kommandot Inaktivera verktyg skickas till styrenheten. En liten timeout rekommenderas för att undvika sändning av onödiga öppna protokollkommandon när ett verktyg är vid kanten på ett område.

1. Från skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, sedan en Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

2. Markera Timeout och välj sedan T/O Inakt. verktyg.

3. Ange timeout, i millisekunder, och tryck på OK för att bekräfta.

Vi rekommenderar användning av timeout-värden mellan 100 och 1000 millisekunder.