# Definição de Tempos-limites

O tempo-limite é o tempo de atraso, a partir do momento em que uma ferramenta deixa ou entra em uma área definida até que o comando Desativar Ferramenta seja enviado ao controlador. Recomenda-se um pequeno tempo-limite para evitar o envio de comandos de protocolo aberto desnecessários, quando uma ferramenta está na borda de uma área.

1. Na tela Página Inicial, selecione Configuração, selecione uma Estação Virtual e depois selecione Configurações do controlador.

2. Selecione Tempos-limites e depois selecione Tempo-limite Desativar ferramenta.

3. Inserir o tempo-limite, em milissegundos, e selecione OK para confirmar.

Recomenda-se usar valores de tempo-limite entre 100 e 1.000 milissegundos.