# ILTベースステーションでの仮想ステーションの操作

1つのILT Base Stationは、最大6つのツールに接続できます。これらのツールは、次のいずれかに接続できます：Power Focus 6000および/またはPower Focus 4000および/または統合コントローラーを備えたICBまたはITBツール。これらの接続は、ILT Base Stationで作成する必要がある仮想ステーションを介して有効になります。。

各ILT Base Station仮想ステーションは次に接続する必要があります：

- ILTツールタグ１つ。詳細については、「ILT ツールタグの構成」を参照してください。

- Power Focusコントローラー１つ。詳細については、「ILT Base Stationをコントローラに接続する」を参照してください。

本セクション内

- ILTベースステーションでの仮想ステーションの作成
- 仮想ステーション名の変更